Технические требования

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические требования к товару** |
| Футляр на самоспасатель фильтрующий (\_\_\_\_шт.) | Футляр предназначен для хранения на стене самоспасателя фильтрующего «Шанс»-Е или эквивалент.Футляр должен быть из пластиката или композиционных материалов, иметь не менее двух отверстий для жесткого крепления на вертикальной поверхности. Футляр должен быть красного или белого цвета, а материал стойкий к внешним воздействиям. Он не должен приходить в негодность при падении с высоты не менее 1,5 метра на твердую поверхность.Футляр для самоспасателя должен комплектоваться:- пластиковой самозатягивающейся номерной пломбой;- наклейкой с пиктограммами по применению самоспасателя;- наклейкой с маркировкой самоспасателя в соответствии с п.4.5-4.6 ГОСТ Р 53261-2009. Размеры футляра должны быть не более, мм – не более 180х160х150Срок гарантийного хранения футляра должен быть - не менее 5 лет.  |