**Техническое задание**

**на носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара и его количество** | **Функциональные характеристики**  **и потребительские свойства товара** |
| Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)  \_\_\_\_\_шт. | **Предназначены:**  - для локальной защиты тела человека от открытого пламени, повышенных температур и теплового излучения при пожаре;  - для выноса и укрытия пострадавших;  - для изоляции очага возгорания от окружающего воздуха;  **Функциональные характеристики и потребительские свойства:**  Носилки должны иметь линейный размер не менее 170х110 см, не менее шести ручек для переноса и усилительные элементы, которые должны выдерживать усилия на разрыв при переноске человека весом не менее 140 кг.  Материал носилок должен быть устойчив к многократной дезинфекции средствами с МУ 287-113, что должно подтверждаться паспортом (руководством по применению)  Конструкция носилок должна предусматривать возможность в трансформацию в виде плаща типа «пончо», для локальной защиты тела.  Огнестойкие (огнезащитные) свойства носилок должны подтверждаться паспортом или руководством по применению и соответствовать следующим требованиям:  - устойчивость к воздействию открытого пламени (не разрушаться и не возгораться) в течении не менее 20 при температуре, не менее – 800оС.  - устойчивость к воздействию теплового потока не менее 180 с, при плотности потока 8,5кВт/м2;  - устойчивость к воздействию контакта с нагретой твердой поверхностью не менее 20 с, при температуре поверхности – до 400оС.  Срок гарантийного хранения - не менее 5 лет.  Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет.  Комплектность - носилки в огнестойкой упаковке и паспорт (руководство по применению).  **Требования по качеству и безопасности:**  Носилки должны быть обязательно зарегистрированы как изделие медицинского назначения, что должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.  Качество и безопасность носилок должно подтверждаться (паспортом) руководством по применению и заверенной копией регистрационного удостоверения Росздравнадзора. |