|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические требования к товару** |
| Самоспасатель фильтрующий в футляре  (\_\_\_\_шт.) | Самоспасатель предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.  **Функциональные свойства:**  Время защитного действия самоспасателя должно быть не менее 30 минут, а уровень воздействия концентраций продуктов горения - требованиям в ГОСТ Р 53261-2009.  **Потребительские свойства:**  В комплект самоспасателя должны входить:  - рабочая часть;  - герметичная упаковка;  - руководство по эксплуатации (применению);  - футляр для хранения.  Для хранения самоспасателя на стене футляр должен быть из пластиката или композиционных материалов, иметь не менее двух отверстий для жесткого крепления на вертикальной поверхности.  Футляр должен быть красного или белого цвета, стойкий к внешним воздействиям (не должен приходить в негодность при падении с высоты не менее 1,5 метра на твердую поверхность).  Футляр самоспасателя должен быть опечатан заводом-изготовителем и иметь пиктограммы и маркировку в соответствии с п.4.5-4.6 ГОСТ Р 53261-2009. Руководство по применению должно находится снаружи футляра и быть закреплено к нему.  Футляр должен иметь маркировку согласно ГОСТ Р 53261-2009, а так же мнемосхему по порядку надевания самоспасателя.  Размеры футляра должны быть не более, мм – не более 180х160х150  Срок гарантийного хранения самоспасателя должен быть - не менее 5 лет.  Для обучения и тренировки персонала в комплект поставки должны входить учебный образец самоспасателя (\_\_шт.), учебный фильм на флэш-носителе (1 шт.) и обучающий плакат формата А3, выполненный типографским способом в цвете (\_\_шт.).  Год выпуска самоспасателя должен быть –не ранее 2017 года.  **Требования по качеству:**  Качество и безопасность самоспасателя должны подтверждаться сертификатом соответствия на требования ГОСТ Р 53261-2009, «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |

ВНИМАНИЕ:

Средство для обучения поставляются из расчета:

- учебный образец самоспасателя 1 шт. на 100 шт. рабочих самоспасателей;

- учебный фильм на флэш-носителе 1 шт.;

- обучающий плакат формата А3, выполненный типографским способом в цвете 1 шт. на 30 шт. рабочих самоспасателей.

Если у заказчика имеется большая потребность в средствах обучения обращайтесь к менеджеру компании.